Início
Índice

# Como fornecer endereços DHCP específicos para computadores clientes

Você pode configurar a sua estação base 802.11n ou o seu Time Capsule para reservar um endereço DHCP para computadores cliente na sua rede AirPort. Quando estes computadores clientes conectam-se à sua rede, sua estação base ou o Time Capsule fornecem o mesmo endereço DHCP a este cliente.

A sua estação base ou o Time Capsule devem ser configurados para fornecer endereços IP a computadores clientes na sua rede usando DHCP antes que você possa fazer uma reserva de DHCP.

## Para ajustar as reservas de DHCP:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, dentro da pasta Aplicativos em um computador que utilize o Mac OS X, e em Iniciar > Todos os Programas > AirPort em um computador com Windows.

2. Selecione o dispositivo que você está configurando e depois clique em Ajuste Manual. Digite a senha, se necessário.

3. Clique em Internet na barra de ferramentas e, em seguida, clique em DHCP.

4. Clique em Adicionar (+) abaixo da lista Reservas de DHCP e siga as instruções na tela para reservar um endereço DHCP. Você precisará saber o endereço MAC do computador cliente para o qual está reservando o endereço e terá que decidir quais endereços deseja reservar no intervalo DHCP.

### Temas relacionados

DHCP