Accueil
Index

# Ajout d’un client sans fil à votre réseau 802.11n

Si vous utilisez une borne d’accès AirPort compatible avec la norme 802.11n ou que vous utilisez un disque Time Capsule et que votre réseau est protégé par un mot de passe via les protocoles WPA Personnel ou WPA/WPA2 Personnel, vous pouvez autoriser l’accès à votre réseau à des clients sans fil sans qu’ils aient à saisir le mot de passe du réseau.

Lorsque vous autorisez un client à accéder à votre réseau, le nom et l’adresse MAC sans fil (ou identifiant AirPort) du client sont conservés dans la liste de contrôle d’accès de Utilitaire AirPort jusqu’à ce que vous les en retiriez. Vous pouvez également autoriser l’accès pour 24 heures, délai au bout duquel le client ne pourra plus accéder à votre réseau.

Lorsque vous autorisez l’accès à votre réseau sans fil à un client, celui-ci n’a pas à saisir le mot de passe du réseau.

## Pour autoriser l’accès de clients à votre réseau :

1. Ouvrez Utilitaire AirPort qui se trouve dans le dossier Applications/Utilitaires dans le cas d’un Mac ou dans Démarrer > Tous les programmes > AirPort sur un PC fonctionnant sous Windows.

2. Sélectionnez le périphérique que vous configurez, puis cliquez sur Configuration manuelle. Le cas échéant, saisissez le mot de passe.

3. Choisissez Borne d’accès > « Ajouter des clients sans fil ».

4. Sélectionnez le mode d’accès du client au réseau :

- Sélectionnez PIN pour saisir le numéro à 8 chiffres fourni par le client demandant à accéder au réseau.

- Sélectionnez « Première tentative » pour autoriser l’accès au réseau au prochain client essayant d’entrer sur le réseau.

- Sélectionnez « Limiter l’accès du client à 24 heures » si vous voulez seulement autoriser l’accès à votre réseau pendant une journée. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le client a accès à votre réseau tant que vous n’avez pas supprimé son nom de la liste.

Pour supprimer le client, cliquez sur AirPort dans la barre d’outils d’Utilitaire AirPort, cliquez sur Contrôle d’accès, sélectionnez le nom du client, puis cliquez sur Supprimer (-). Vous devez mettre à jour le périphérique après avoir supprimé le client de la liste.