홈
인덱스

# 클라이언트 컴퓨터에 특정 DHCP 주소 제공하기

AirPort 네트워크상에 있는 클라이언트 컴퓨터를 위해 DHCP 주소를 예약하도록 802.11n 베이스 스테이션 또는 Time Capsule을 설정할 수 있습니다. 이들 클라이언트 컴퓨터가 여러분의 네트워크에 접속하면 베이스 스테이션 또는 Time Capsule에서 해당 클라이언트에 동일한 DHCP 주소를 제공합니다.

DHCP 예약을 하기 전에 DHCP를 사용하여 네트워크상에 있는 클라이언트 컴퓨터들에게 IP 주소를 제공하도록 베이스 스테이션 또는 Time Capsule을 설정해야 합니다.

## DHCP 예약을 설정하려면,

1. Mac OS X을 사용하는 컴퓨터에서는 응용 프로그램 폴더 안에 있는 유틸리티 폴더, Windows 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

2. 설정할 장비를 선택하고 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오.

3. 도구 막대에서 인터넷을 클릭하고 DHCP를 클릭하십시오.

4. DHCP 예약 목록 아래에 있는 추가(+)를 클릭하고 화면 지침에 따라 DHCP 주소를 예약하십시오. 주소를 예약하는 클라이언트 컴퓨터의 MAC 주소를 알아야 하며, DHCP 범위로부터 예약하고자 하는 주소를 결정해야 합니다.

### 관련 주제

DHCP