Startpagina
Index

# DHCP-clients in uw netwerk bewaken

U kunt het MAC-adres, het IP-adres, de client-ID en de DHCP-leasetijd bekijken van clientcomputers die met uw draadloze netwerk zijn verbonden.

## Informatie over DHCP-clients bekijken

1. Open AirPort-configuratieprogramma. Als u met Mac OS X werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

2. Selecteer het apparaat dat u wilt configureren en klik vervolgens op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in.

3. Klik op 'Geavanceerd' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'Logs en statistieken'.

4. Klik op 'Logbestanden en statistieken' en klik vervolgens op 'DHCP-clients'. U kunt het MAC-adres, het IP-adres, de client-ID en de leasetijd van clients in uw netwerk bekijken.

De client-ID is optioneel en is mogelijk niet vereist in uw netwerk.

### Verwante onderwerpen

DHCP

logbestanden