Startpagina
Index

# Het bereik van een 802.11n-netwerk uitbreiden

Met AirPort-configuratieprogramma kunt u eenvoudig het bereik van een 802.11n-netwerk uitbreiden als u verbinding maakt met een ander 802.11n-basisstation of een Time Capsule. Wanneer u twee 802.11n-apparaten met elkaar verbindt, wordt de procedure voor het opzetten van een WDS sterk vereenvoudigd.

## Het bereik van een 802.11n-netwerk uitbreiden

1. Open AirPort-configuratieprogramma en selecteer het apparaat (het basisstation of de Time Capsule) dat wordt gebruikt om verbinding met het internet te maken.

2. Klik op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord voor het basisstation in.

3. Klik op 'AirPort' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'Draadloos'.

4. Kies 'Maak een draadloos netwerk aan' uit het venstermenu 'Draadloze modus' en schakel het aankruisvak 'Sta toe dat het bereik van dit netwerk wordt uitgebreid' in.

5. Selecteer het apparaat waarmee u dit netwerk wilt uitbreiden en klik vervolgens op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in.

6. Kies 'Breid bereik van een draadloos netwerk uit' uit het venstermenu 'Draadloze modus' en kies het netwerk dat u wilt uitbreiden uit het venstermenu 'Netwerknaam'.

7. Voer, indien vereist, het wachtwoord voor het netwerk en het apparaat in.

Als uw basisstations via Ethernet zijn aangesloten, raadpleegt u “Meerdere basisstations gebruiken in een Ethernet-netwerk” voor de manier waarop u het bereik van het draadloze netwerk uitbreidt.

Als u het bereik wilt uitbreiden van een draadloos netwerk dat 802.11g of 802.11b gebruikt, vindt u op de ondersteuningswebsite van Apple meer informatie.

### Verwante onderwerpen

Meerdere basisstations gebruiken in een Ethernet-netwerk

### Open het volgende

AirPort-ondersteuningswebsite