Start
Index

# Neue Funktionen von AirPort

Hier erfahren Sie Näheres über die neuen Funktionen von AirPort. Wenn Sie Informationen zum Konfigurieren einer AirPort Extreme- oder AirPort Express-Basisstation oder von Time Capsule benötigen, klicken Sie oben auf die Starttaste, um zur Hauptseite der AirPort-Hilfe zu gelangen.

Time Capsule und AirPort Extreme mit gleichzeitiger Dualband-Unterstützung

Die neue AirPort Extreme-Basisstation und Time Capsule basieren auf einer Entwurfsversion des IEEE 802.11n-Standards mit MIMO-Technologie (Multiple Input, Multiple Output). Beide Geräte sind mit mehreren Antennen ausgestattet, um eine maximale Geschwindigkeit und Reichweite bereitzustellen. Sie erhalten damit bis zu fünf mal höhere Datenübertragungsraten als mit 802.11g. Außerdem profitieren Sie von einer über doppelt so großen Reichweite gegenüber dem 802.11g-Standard für drahtlose Kommunikation und einer Netzabdeckung überall zu Hause, im Unterrichtsraum oder in einem kleinen Büro.

Die neue AirPort Extreme-Basisstation und Time Capsule basieren auf der gleichzeitigen Dualbandtechnologie, sodass beide gleichzeitig im 2,4 GHz- oder 5 GHz-Spektrum arbeiten können. Bei der Konfiguration Ihrer AirPort-Extreme-Basisstation und Time Capsule richten diese zwei High-Speed-Wi-Fi-Netzwerke ein: ein 2,4 Gigahertz- (GHz) Netzwerk für 802.11b-, 802.11g- und 802.11n-Geräte wie iPhone, iPod touch und ältere Computer und ein 5-GHz-Netzwerk für 802.11n- und 802.11a-Geräte wie neuere Computer und Apple TV.

Ein weiterer Pluspunkt besteht darin, dass die Systeme zu 100 Prozent abwärtskompatibel sind, sodass Mac-Computer und PCs mit einer Karte für die drahtlose Kommunikation, die den Standards 802.11a, 802.11b, 802.11g oder der Entwurfsversion IEEE 802.11n entspricht, eine Verbindung zu einem drahtlosen AirPort-Netzwerk herstellen können. Sie arbeiten auch einwandfrei mit AirPort Express für drahtloses Musik-Streaming und mehr. Die AirPort Extreme-Basisstation und Time Capsule besitzen drei zusätzliche 10/100/1000 Ethernetanschlüsse, sodass Sie keinen weiteren Router in Ihrem Netzwerk benötigen.

AirPort Extreme▸

Einrichten eines Gastnetzwerks und Freigeben Ihrer Internetverbindung

Sie können zu Hause oder im Büro ein Gastnetzwerk mit oder ohne Kennwortschutz einrichten, um drahtlosen Geräten wie Computer, iPhone, iPod touch und Apple TV nur den Internetzugang zu ermöglichen. Ein Gastnetzwerk ermöglicht drahtlosen Clients eine Verbindung zum Internet herzustellen, ohne auf Ihr privates Netzwerk zuzugreifen. Wenn Sie ein Gastnetzwerk einrichten, wird ein Teil Ihrer Internetverbindung für Gäste reserviert. Wenn auf den Client-Computern Dienste zur gemeinsamen Nutzung eingerichtet wurden, können Gäste auch miteinander kommunizieren.

Einrichten eines Gastnetzwerks▸

Gemeinsames Nutzen einer USB-Festplatte oder eines Druckers mit allen Benutzern in Ihrem Netzwerk

Sie können eine USB-Festplatte mit Ihrer AirPort Extreme-Basisstation oder mit Time Capsule verbinden, sodass alle Benutzer im Netzwerk Sicherungskopien von Daten anlegen und Dateien speichern und gemeinsam nutzen können. Sie haben außerdem die Möglichkeit, einen USB-Drucker anzuschließen. Oder Sie integrieren einen USB-Hub und schließen eine Festplatte und einen Drucker daran an, sodass alle Benutzer im Netzwerk darauf zugreifen können.

Wenn Sie mit Time Capsule arbeiten, müssen Sie keine externe USB-Festplatte anschließen, da in Time Capsule bereits eine interne AirPort-Festplatte integriert ist. Bei Verwendung von Mac OS X Leopard (10.5.1 oder neuer) können Sie Time Capsule als Sicherungsvolume konfigurieren und mit Time Machine Sicherungskopien der Daten auf allen Mac-Computern mit Mac OS X Leopard in Ihrem Netzwerk anfertigen.

Gemeinsam genutzte USB-Geräte▸

Schnelles und einfaches Konfigurieren Ihres Netzwerks mit dem neuen AirPort-Dienstprogramm

Das AirPort-Dienstprogramm fasst die Benutzerfreundlichkeit des AirPort-Assistenten mit der Leistung des AirPort Admin. Dienstprogramms in einem einzigen Programm zusammen. Das AirPort-Dienstprogramm ist einfacher zu verwenden, da alle Steuerelemente in nur einem Programm zur Verfügung stehen. Dank der Funktionen zum Überwachen von Clients und der Protokollierung lassen sich auch mehrere Basisstationen besser verwalten. Das AirPort-Dienstprogramm ermöglicht es, ablaufende Gast-Accounts für einen vorübergehenden Zugriff auf Ihr Netzwerk einzurichten, sodass Sie Ihr Netzwerk-Kennwort nicht mehr an Besucher weitergeben müssen. Sie haben sogar die Möglichkeit, Accounts mit zeitlichen Einschränkungen einzurichten, um so eine optimale Kindersicherung umzusetzen. Diese Version des AirPort-Dienstprogramms unterstützt IPv6 und Bonjour, sodass Sie Netzwerkdienste wie das Drucken und gemeinsame Nutzen einer Festplatte über den WAN-Anschluss bereitstellen können.

AirPort-Dienstprogramm▸