主页
索引

# 控制电脑 IP 地址的有效期

若要控制 AirPort 网络中一台电脑的 IP 地址的有效期为多久，请设定动态主机配置协议 (DHCP) 租借时间。

## 若要设定 DHCP 租借时间：

1. 打开“AirPort 实用工具”（在运行 Mac OS 的电脑上，位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，则位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中）。

2. 选择您正在设置的设备，然后点按“手动设置”。如有必要，请输入密码。

3. 在工具栏中点按“互联网”，从“连接共享”弹出式菜单中选取“共享公共 IP 地址”或“分配 IP 地址范围”，然后点按“DHCP”。

4. 在“DHCP 租期”栏中输入一个数字，然后从弹出式菜单中选取“分钟”、“小时”或“天”。

如果使用非常短的租期，在电脑多于可用 IP 地址的网络中，DHCP 可以动态地重新配置网络。

如果您已经设置了 DHCP 保留，则当 DHCP 租借过期时，列表中的电脑将无法获得新的 DHCP 地址。

### 相关主题

DHCP