Início
Índice remissivo

# Como definir opções de ligação sem fios para a rede

Use o painel “Sem fios” no Utilitário AirPort para gerir as definições de funcionamento sem fios da rede.

Para encontrar o painel "Sem fios", abra o Utilitário AirPort, seleccione a sua estação-base, ou o Time Capsule, caso o esteja a utilizar, e depois seleccione Estação-base > Configuração manual. Introduza a palavra-passe do dispositivo, se necessário. Clique em "AirPort" na barra de ferramentas e, de seguida, em "Ligações sem fios".

O Utilitário AirPort encontra-se na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS X, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

## Defina uma ou mais das seguintes opções de ligação sem fios:

- Configure o modo de rede para criar uma rede sem fios, participar num sistema de distribuição sem fios (WDS) ou, se o dispositivo o suportar e pretender ligar outros dispositivos 802.11n à rede, alargue a rede sem fios.

- Atribua um nome à rede sem fios.

- Configure o modo de rádio para 802.11n (compatível com 802.11b/g), apenas 802.11n (2,4 GHz), 802.11n (compatível com 802.11a), ou apenas 802.11n (5 GHz), dependendo da sua estação-base e os computadores-clientes que irão aceder à rede.

- Configure o nível de segurança sem fios para a rede utilizando WEP ou WPA, dependendo da estação-base que está a configurar e das capacidades dos computadores-clientes que irão aceder à rede. WPA/WPA2 pessoal é o nível de segurança recomendado.

- Para definir opções adicionais, tais como a taxa de multidifusão e a potência de transmissão, clique em "Opções da rede sem fios".

Clique nas seguintes ligações para obter mais informações sobre como definir estas opções.

### Tópicos relacionados

Segurança AirPort

Taxa de multidifusão