ホーム
索引

# 点滅ランプの意味

下の表に、AirMac Extreme 802.11n ベースステーション、Time Capsule、および AirMac Express のステータスランプの状態とその説明を示します。AirMac Express のステータスランプは、青色に点灯しません。

AirMac の表示状態
説明

切

装置の電源が入っていません。

緑色に点滅

装置は起動中です。

「AirMac ユーティリティ」の「AirMac」設定の「ベースステーション」パネルにある「ステータスランプ」ポップアップメニューから「動作時に点滅」を選択した場合は、ステータスランプが緑で点滅することで、通常動作を示します。

緑色に点灯

装置の電源が入っていて、正常に動作しています。 「AirMac ユーティリティ」の「AirMac」設定の「ベースステーション」パネルにある「ステータスランプ」ポップアップメニューから「動作時に点滅」を選択した場合は、ステータスランプが緑で点滅することで、通常動作を示します。

黄色に点滅

装置から問題が報告されています。以下を参照してください。

黄色に点灯

装置は起動を完了中です。

黄色と緑色に点滅

起動中に問題が発生した可能性があります。装置は再起動し、始めからやり直します。

青色に点灯

装置はワイヤレスクライアントのネットワーク接続を許可する準備ができています。

ランプが黄色に点滅する理由については、「AirMac ユーティリティ」を開き、装置を選択して、「ベースステーション」メニューから「手動設定」を選択してください。必要に応じてパスワードを入力してから、「ベースステーションの状況」をクリックすると、ランプの点滅に関する情報が表示されます。