主页
索引

# 建立客人网络

当您建立客人网络时，您的部分互联网连接会保留给客人使用，无线客户端可以访问客人网络并连接到互联网，但不能访问您的专用网络。

如果客户端电脑上设置了共享服务，则客人们还可以互相通信。

Apple 无线设备必须被设置为共享它的公共 IP 地址。

## 若要建立客人网络：

1. 打开“AirPort 实用工具”（在 Mac 上，位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，则位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中）。

2. 选择您想要在它上面建立客人网络的无线设备，然后点按“继续”。

   使用设置助理给设备和专用网络提供您想要使用的设置。

3. 默认情况下，客人网络的名称为“XXX Guest Network”，此处的“XXX”是您的专用网络的名称。您可以通过在“启用客人网络”栏中输入新名称来更改客人网络的名称。

4. 给客人网络设定密码，或者从“客人网络安全性”弹出式菜单中选取“无”。

5. 点按“继续”以结束在设置助理中输入设置，然后点按“更新”。

如果您想要允许客人电脑互相通信，请确定已在客户端电脑上设置了共享服务。在“AirPort 实用工具”中选择无线设备，然后点按“手动设置”。在工具栏中点按“AirPort”，点按“客人网络”，然后选择“允许客人网络客户端互相通信”。