Startsida
Index

# Använda profiler

Vissa versioner av AirPort-basstationer och Time Capsule kan lagra upp till fem konfigurationer som kallas profiler. En profil innehåller basstationsinställningar som användarnamn och lösenord och information om nätverksinställningar, exempelvis hur basstationen ansluter till Internet.

Profiler kan vara praktiska om du flyttar enheten från en plats till en annan. Du kan till exempel ha en profil för basstationen eller Time Capsule som du använder i hemmet där du ansluter till Internet via PPPoE. Du kanske har en annan profil för kontoret där du ansluter till Internet via DHCP.

När du skapar en ny profil sparas en kopia av de aktuella inställningarna i den aktuella profilen. Du kan lägga till en ny profil, ändra profilinställningar och sedan uppdatera enheten med de nya inställningarna.

Öppna AirPort-verktyg, markera enheten du vill lägga till profiler i och klicka sedan på Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs.

AirPort-verktyg finns i mappen Verktygsprogram i programmappen på en dator med Mac OS X, eller i Start > Alla program > AirPort på en Windows-dator.

## Så här skapar eller redigerar du en profil:

1. Välj Hantera profiler från menyn Basstation.

2. Gör något av följande:

- På en Mac klickar du på lägg till-knappen (+) för att kopiera de nuvarande basstationsinställningarna. Namnge kopian, exempelvis ”Kontoret”, och gör de ändringar som krävs på basstationen beroende på hur du använder den.

- På en Windows-dator markerar du en profil i listan och klickar på Duplicera. Namnge kopian, exempelvis ”Kontoret”, och klicka sedan på Klar. Gör de ändringar som är lämpliga på basstationen beroende på hur du använder den.

3. Klicka på Uppdatera för att spara ändringarna och växla till de nya inställningarna.

När du vill växla mellan profilerna du ställt in väljer du den profil du vill använda från popupmenyn Profiler i nederkanten av AirPort-verktygsfönstret och klickar sedan på Uppdatera.

### Relaterade ämnen

profiler