Inicio
Índice

# Cómo proporcionar una dirección DHCP específica a ordenadores cliente

Puede configurar su estación base 802.11n o su Time Capsule para reservar una dirección DHCP para ordenadores cliente de su red AirPort. Cuando dichos ordenadores cliente se unan a la red, la estación base o Time Capsule proporcionará la misma dirección DHCP a ese cliente.

Deberá configurar su estación base o Time Capsule para proporcionar direcciones IP a ordenadores cliente de la red mediante DHCP antes de poder hacer una reserva DHCP.

## Para configurar reservas DHCP:

1. Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2. Seleccione el dispositivo que está configurando y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña.

3. Haga clic en Internet en la barra de herramientas y, a continuación, haga clic en DHCP.

4. Haga clic en Añadir (+), bajo la lista “Reservas DHCP”, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para reservar una dirección DHCP. Necesitará saber la dirección MAC del ordenador cliente para el que esté reservando la dirección y tendrá que decidir qué dirección desea reservar en el intervalo DHCP.

### Temas relacionados

DHCP