首頁
索引

# 若您的 AirPort 網路遇到干擾

如果您的學校或辦公室有多個 AirPort 網路，而其中的網路遭受到干擾，您可能需要更改所使用的通訊頻道。

依照預設，當接上基地台或 Time Capsule 時，AirPort 軟體會自動選擇最合適的頻道。如果您的基地台或 Time Capsule 遇到干擾，請嘗試更改它使用的頻道。

若您在 5 GHz 通訊範圍內使用 AirPort Extreme，您無法更改 AirPort Extreme 所使用的頻道。

## 若要更改 2.4 GHz 網路的頻道：

1. 請打開“AirPort 工具程式”，它位於使用 Mac OS X 電腦的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在 Windows 電腦上，它位於 [開始] > [所有程式] > AirPort。

2. 選取您要設定的設備，然後按一下“手動設定”。輸入基地台的密碼（如有需要）。

3. 在工具列中，按一下 AirPort，然後按一下“無線”。

4. 從“頻道”彈出式選單裡選擇一個新的頻道。

鄰接的無線設備之間應至少間隔五個頻道。例如，若您將 A 設備設定為使用頻道 1，則 B 設備就應設定為頻道 6 或 11。

AirPort 網路上的電腦會自動調到您設備使用的頻道。如果您更改了設備的頻道，連接到無線網路電腦上的頻道不需要做任何更改。

### 相關主題

干擾