Startsida
Index

# Vad betyder den blinkande lampan?

I tabellen nedan beskrivs statuslampornas innebörd för AirPort Extreme 802.11n-basstationer, Time Capsule och AirPort Express. AirPort Express-statuslampan lyser inte blått.

AirPort-lampa
Status/beskrivning

Av

Enheten är inte ansluten till elnätet.

Blinkar grönt

Enheten startar.

Anm: Om du väljer Blinka vid aktivitet från popupmenyn Statuslampa i panelen Basstation i AirPort-inställningarna i AirPort-verktyg kan statuslampan blinka grönt för att ange normal aktivitet.

Fast grönt

Enheten är på och fungerar som den ska. Anm: Om du väljer Blinka vid aktivitet från popupmenyn Statuslampa i panelen Basstation i AirPort-inställningarna i AirPort-verktyg kan statuslampan blinka grönt för att ange normal aktivitet.

Blinkar gult

Enheten rapporterar ett problem. Se nedan.

Fast gult

Enheten avslutar startsekvensen.

Blinkar gult och grönt

Det kan vara problem med att starta. Enheten startar om och försöker igen.

Fast blått

Enheten är redo att låta en trådlös klient ansluta till nätverket.

Information om varför lampan blinkar gult får du om du öppnar AirPort-verktyg, markerar enheten och sedan väljer Manuell inställning från menyn Basstation. Ange lösenordet om det behövs och klicka sedan på Basstationsstatus för att visa information om det blinkande ljuset.