ホーム
索引

# ネットワークのデフォルトホストを設定する

AirMac ネットワーク上の 1 台のコンピュータをデフォルトホストとして設定すれば、このコンピュータはインターネットに公開されてすべての受信トラフィックを受け取ります。この機能は、AirMac ネットワーク上のコンピュータを使ってネットワークゲームをプレーする場合や、すべてのインターネット・トラフィックが特定のコンピュータを経由するようにしたい場合に利用できます。

ベースステーションまたは Time Capsule は、DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）および NAT（Network Address Translation）を使ってインターネット接続を共有するように設定されている必要があります。

## コンピュータをデフォルトホストとして設定するには：

1. 「AirMac ユーティリティ」を開きます。Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダに、Windows コンピュータの場合は「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「AirMac」にあります。

2. 設定する装置を選択して、「手動設定」をクリックします。必要に応じて、パスワードを入力します。

3. ツールバーの「インターネット」をクリックしてから、「NAT」をクリックします。

4. 「次の番号でデフォルトのホストを有効」を選択し、ネットワーク上でデフォルトホストとして設定したいコンピュータに IP アドレスを割り当てます。デフォルトのアドレスは、10.0.1.25 です。

### 関連トピック

NAT（Network Address Translation）