首頁
索引

# 控制無線網路連線

藉由連線權限控制，您可以指定哪些電腦可以透過無線網路傳送或接收資訊。若您的無線設備支援它，您還可以控制電腦可連接網路的時間和天數。

“連線權限控制”會阻止不在連線權限控制列表中的電腦連接 AirPort 網路。

請使用“AirPort 工具程式”來設定連線選項。打開“AirPort 工具程式”，選擇您的無線設備，然後選擇“基地台”>“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。在工具列中按一下 AirPort，然後按一下“連線權限控制”。

請打開“AirPort 工具程式”，它位於使用 Mac OS X 電腦的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在 Windows 電腦上，它位於 [開始] > [所有程式] > AirPort 裡。

## 若要設定連線權限控制：

根據您所設定的無線設備，請從“MAC 位址連線權限控制”彈出式選單中選擇“本地”（在部分機型的“AirPort 基地台”上可用）、“定時連線”或 RADIUS。

- 若您選擇“本地”，請按一下“加入”（+）按鈕，並為您想要連接的網路的用戶端輸入 AirPort ID 或“無線 MAC 位址”，然後按一下“這部電腦”來加入您所使用之電腦的 AirPort ID。請使用“說明”欄位來輸入電腦名稱到列表。

- 若您選擇“計時連線”，請按一下“加入”（+）按鈕，然後為您允許加入到網路的電腦輸入 MAC 位址、描述或名稱。您也可以按一下“此電腦”，加入您正在用來設定此基地台之電腦的 MAC 位址及名稱。從彈出式選單中選擇一個數值。請從彈出式選單裡選擇一週的某天或者每天，然後從其他彈出式選單裡選擇“全天”或“介於”之一。若您選擇“介於”，則您可以按時間欄位兩下來編輯天數的時間。

- 若您選擇 RADIUS，請為主要 RADIUS 伺服器輸入 RADIUS 服務類型、RADIUS IP 位址、共享的密鑰以及主要埠。若有次要 RADIUS 伺服器，請為其輸入資訊。若您沒有該資訊，請聯絡伺服器管理者。

若您是使用“無線分配系統”（WDS）來進行本地連線權限控制，請將連線權限控制列表拷貝到網路上的所有基地台。

### 相關主題

連線權限控制

RADIUS