Startpagina
Index

# Uw basisstation of Time Capsule configureren voor het gebruik van Bonjour

Bonjour, dat ook wel 'configuratieloze netwerktechnologie' (zero configuration networking) wordt genoemd, is een netwerktechnologie waarmee apparaten elkaar automatisch kunnen detecteren zonder enige configuratie of netwerkinstelling.

Sommige versies van het AirPort Extreme-basisstation en alle versies van de Time Capsule ondersteunen het gebruik van Bonjour om voorzieningen via het internet bekend te maken. Hiervoor is het gebruik van een dynamische DNS-hostnaam (of een dynamische algemene hostnaam) en een wachtwoord vereist die u hebt ontvangen van uw internetaanbieder of netwerkbeheerder.

Wanneer u een dynamische, algemene hostnaam toewijst aan het draadloze AirPort-apparaat, kunt u het apparaat buiten het huidige lokale netwerk benaderen, zelfs als het publieke IP-adres met enige regelmaat wordt gewijzigd.

Zorg dat u de accountgegevens bij de hand hebt en volg onderstaande instructies om de gegevens in AirPort-configuratieprogramma in te voeren.

## Dynamische DNS-gegevens invoeren

1. Open AirPort-configuratieprogramma. Als u met een Mac werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

2. Selecteer het apparaat in de lijst en klik vervolgens op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in.

3. Klik op 'Basisstation' of 'Time Capsule' en klik vervolgens naast het naamveld op 'Wijzig'.

4. Selecteer 'Gebruik dynamische algemene hostnaam' en voer vervolgens de gegevens voor uw account in.

Raadpleeg uw internetaanbieder of netwerkbeheerder als u meer informatie nodig hebt over ondersteuning voor Bonjour.