Início
Índice

# Como configurar uma rede WPA2 Empresarial

Configurar uma rede WPA2 Empresarial requer configurar um servidor RADIUS para gerenciar e validar as credenciais dos usuários de rede, como nomes de usuários, senhas e certificados de usuários. Para configurar o servidor RADIUS, consulte a documentação fornecida com ele. Após o servidor ter sido configurado, siga estes passos para configurar uma rede WPA2 Empresarial.

## Para configurar uma rede WPA2 Empresarial:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, dentro da pasta Aplicativos em um computador que utilize o Mac OS X, e em Iniciar > Todos os Programas > AirPort em um computador com Windows.

2. Selecione o dispositivo que você está configurando e depois clique em Ajuste Manual. Digite a senha, se necessário.

3. Clique em AirPort na barra de ferramentas e, em seguida, clique em Sem Fio.

4. Dependendo da estação base que você estiver configurando e das compatibilidades dos computadores de clientes sem fio que irão conectar-se à sua rede, escolha WPA/WPA2 Empresarial ou WPA2 Empresarial no menu local Segurança Sem Fio.

5. Clique em Configurar RADIUS e insira o endereço IP, segredo compartilhado (ou senha) e a porta dos servidores de autenticação RADIUS primário e secundário.

### Temas relacionados

WPA (Wi-Fi Protected Access)