Początek
Indeks

# Konfigurowanie stacji bazowej lub Time Capsule do korzystania z Bonjour

Bonjour, nazywane również technologią sieci bezkonfiguracyjnych, to technologia sieciowa, umożliwiająca urządzeniom automatyczne wykrywanie się nawzajem bez potrzeby konfigurowania tych urządzeń lub sieci.

Niektóre wersje stacji bazowych AirPort Extreme i wszystkie wersje Time Capsule obsługują wykorzystanie Bonjour do rozgłaszania usług w Internecie. To wymaga podania nazwy hosta dynamicznego DNS (lub globalnej, dynamicznej nazwy hosta) oraz hasła uzyskanego od dostawcy usług Internetu (ISP) lub administratora sieci.

Przydzielając urządzeniu bezprzewodowemu AirPort dynamiczną globalną nazwę hosta możesz uzyskać dostęp do urządzenia będąc poza bieżącą lokalną siecią, nawet gdy publiczny adres IP zmienia się w regularnych odstępach czasu.

Kiedy już posiadasz informacje o koncie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby wprowadzić informacje w Narzędziu AirPort.

## Jak wprowadzić informacje o dynamicznym DNS?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie na liście, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

3. Kliknij w Stację bazową lub Time Capsule, a następnie kliknij w Edycja obok pola nazwy.

4. Zaznacz „Użyj dynamicznej globalnej nazwy hosta”, a następnie wprowadź informacje o swoim koncie.

Sprawdź u dostawcy Internetu lub administratora sieci, czy potrzebne są dodatkowe informacje na temat obsługi Bonjour.