主页
索引

# 如果 USB 打印机没有响应

如果您已经将打印机连接到无线网络上的基站或 Time Capsule 上的 USB 端口，并且网络上的电脑不能打印，您可以使用这些建议以尝试解决问题。

## 如果打印机没有响应，请尝试以下操作：

- 确定打印机的电源插头已插入墙上的插座中，且打印机打开了。

- 如果打印机处于打开状态，请尝试关闭它，等待几秒钟，然后再次打开它。

- 请确定电缆的一端已经牢固地连接到打印机，并且另一端已经牢固地连接到无线设备的 USB 端口。

- 确定在客户端电脑的“打印机列表”中选择了该打印机。

在运行 Mac OS X 的电脑上： 请打开“系统偏好设置”，然后点按“打印与传真”。选择打印机，然后点按“删除”。点按“添加”并从列表中选择该打印机。如果打印机不在列表中，请点按添加 (+)；在列表中找到您的打印机后，点按“添加”。

在运行 Windows 的电脑上： 从 AirPort Utility CD 安装 Bonjour（Windows 版），然后根据屏幕指示连接到打印机。

某些 USB 打印机与 AirPort 不兼容。如果您仍不能打印，请咨询打印机制造商。您可能会在打印机制造商的网站上找到新的打印机驱动程序。

### 相关主题

解决 Airport 问题