Início
Índice remissivo

# Como configurar um host predefinido na rede

É possível configurar um computador da sua rede AirPort como host predefinido, o qual ficará ligado à Internet e receberá todo o tráfego de entrada. Isto pode ser útil se usar um computador na rede AirPort para jogar jogos em rede ou quiser encaminhar todo o tráfego da Internet através de um único computador.

A estação-base ou Time Capsule precisa de ser configurada para partilhar a ligação à Internet usando os protocolos DHCP e NAT.

## Para configurar um computador como host predefinido:

1. Abra o Utilitário AirPort, que se encontra na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

2. Seleccione o dispositivo que está a configurar e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

3. Clique em "AirPort" na barra de ferramentas e, de seguida, em "NAT".

4. Seleccione "Activar host predefinido em" e atribua um endereço IP ao computador da sua rede que pretende configurar como host predefinido. O endereço predefinido é 10.0.1.25.

### Tópicos relacionados

NAT (Network Address Translation, tradução de endereços de rede)