Hjem
Indeks

# Koble til Internett ved hjelp av modemet i basestasjonen

Hvis basestasjonen har et internt modem og du har en oppringt konto for tilkobling hos en Internett-leverandør, kan du koble modemet til en vanlig telefonlinje og koble til Internett ved hjelp av PPP.

Forsikre deg om at du har kontoinformasjonen klar før du bruker AirPort-verktøy.

## Det er mulig at du trenger følgende informasjon:

- Brukernavn og passord til kontoen din hos Internett-leverandøren

- Internett-leverandørens telefonnummer for oppringte modemtilkoblinger

- Om du vil at TCP/IP-konfigureringen skal skje manuelt eller med PPP

- IP-adressen din (kun ved manuell konfigurering)

- Adressen til DNS-tjeneren (DNS = Domain Name System)

Klikk på Modem for å stille inn modemet, for eksempel hvor lang tid som skal gå før frakobling når det ikke er noen aktivitet, landskode og andre innstillinger.