主页
索引

# 设置基站或 Time Capsule 使用 Bonjour

Bonjour 有时被称为零配置联网，它是一种联网技术，允许设备自动互相发现而无须任何配置或网络设置。

某些版本的 AirPort Extreme 基站和所有版本的 Time Capsule 都支持使用 Bonjour 在互联网上广告服务。这要求使用您从互联网服务商 (ISP) 或网络管理员收到的动态 DNS 主机名称（或动态全局主机名称）。

通过给您的 AirPort 无线设备分配动态全局主机名称，您可以从当前局域网的外部访问该设备，即使公共 IP 地址每间隔固定时间进行更改也可以访问。

获得帐户信息后，请按照这些说明将信息输入到“AirPort 实用工具”。

## 若要输入“动态 DNS”信息：

1. 打开“AirPort 实用工具”（在 Mac 上，位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，则位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中）。

2. 在列表中选择设备，然后点按“手动设置”。如有必要，请输入密码。

3. 点按“基站”或“Time Capsule”，然后点按名称栏旁边的“编辑”。

4. 选择“使用动态全局主机名称”，然后输入帐户信息。

如果您需要更多有关 Bonjour 支持的信息，请咨询 ISP 或网络管理员。