홈
인덱스

# 프로파일 사용하기

일부 버전의 AirPort 베이스 스테이션 및 Time Capsule은 프로파일로 알려진 최대 5개의 구성을 저장할 수 있습니다. 프로파일에는 베이스 스테이션에서 인터넷에 연결하는 방법과 같은 네트워크 구성 정보 및 이름과 암호와 같은 베이스 스테이션 설정이 포함되어 있습니다.

프로파일을 사용하면 장비를 한 곳에서 다른 곳으로 이동할 때 유용할 수 있습니다. 예를 들어, PPPoE를 사용하여 인터넷에 연결하는 집에서 베이스 스테이션 또는 Time Capsule을 사용하기 위해 하나의 프로파일을 가질 수 있습니다. DHCP를 사용하여 인터넷에 연결된 사무실에 다른 프로파일을 가질 수 있습니다.

새로운 프로파일을 만들면, 현재 설정의 복사본이 현재 프로파일에 저장됩니다. 새로운 프로파일을 추가하고, 프로파일 설정을 변경하고, 새로운 설정으로 장비를 업데이트할 수 있습니다.

AirPort 유틸리티를 열고 프로파일을 추가하려는 장비를 선택한 다음, 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오.

AirPort 유틸리티는 Mac OS X을 사용하는 컴퓨터에서는 응용 프로그램 폴더 안에 있는 유틸리티 폴더에, Windows 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있습니다.

## 프로파일을 생성하거나 편집하려면,

1. 베이스 스테이션 메뉴에서 프로파일 관리를 선택하십시오.

2. 다음 중 한가지를 수행하십시오.

- Mac에서 추가(+)를 클릭하여 현재 베이스 스테이션 설정을 복사하십시오. 예를 들어 복사본에 “사무실”과 같은 이름을 지정하고, 사용하는 방법에 따라 베이스 스테이션을 적절하게 변경하십시오.

- Windows 컴퓨터에서는 목록에서 원하는 프로파일을 선택하고 복제를 클릭하십시오. 예를 들어 복사본에 “사무실”과 같은 이름을 지정한 다음 완료를 클릭하십시오. 사용하는 방법에 따라 베이스 스테이션을 적절하게 변경하십시오.

3. 업데이트를 클릭하여 변경사항을 저장하고 새로운 설정으로 전환할 수 있습니다.

설정한 프로파일 사이를 전환하려면, AirPort 유틸리티 창의 하단에 있는 프로파일 팝업 메뉴에서 사용하려는 프로파일을 선택하고 업데이트를 클릭하십시오.

### 관련 주제

프로파일