Start
Index

# Reduzieren der Interferenzen in einem AirPort-Netzwerk

Es kann zu Problemen mit der Netzwerkleistung kommen, wenn Sie eine Mikrowelle oder eine andere Störquelle in der Nähe von Basisstation oder Time Capsule verwenden. Aktivieren Sie die Störunempfindlichkeit, um Interferenzen zu reduzieren.

## Gehen Sie wie folgt vor, um die Störunempfindlichkeit zu aktivieren:

1. Öffnen Sie das AirPort-Dienstprogramm. Auf einem Computer mit Mac OS X ist es im Ordner "Dienstprogramme" innerhalb des Ordners "Programme" abgelegt, auf einem Windows-Computer finden Sie das Dienstprogramm unter "Start" > "Programme" > "AirPort".

2. Wählen Sie das zu konfigurierende Gerät aus und klicken Sie dann auf "Man. Konfiguration". Geben Sie ggf. das Kennwort ein.

3. Klicken Sie in der Symbolleiste auf "AirPort" und klicken Sie dann auf "Drahtlos".

4. Wählen Sie "Optionen für drahtloses Netzwerk" und markieren Sie dann das Feld "Störunempfindlichkeit aktivieren".

Wenn Ihr Computer mit einer AirPort Extreme-Karte ausgestattet ist, müssen Sie die Option "Störunempfindlichkeit aktivieren" aus dem AirPort-Menü in der Menüleiste auswählen, um diese Funktion nutzen zu können. Bei Client-Computern mit älteren Versionen der AirPort-Karte ist diese Funktion bereits aktiviert.

### Verwandte Themen

Interferenz

AirPort-Fehlerbeseitigung