Startpagina
Index

# Als uw USB-printer niet reageert

Als het niet mogelijk is via computers in het netwerk af te drukken nadat u een printer hebt aangesloten op de USB-poort van een basisstation of Time Capsule in uw draadloze netwerk, probeert u het volgende om het probleem op te lossen.

## Ga als volgt te werk als de printer niet reageert:

- Controleer of de printer op een stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld.

- Als de printer is ingeschakeld, schakelt u deze uit, wacht u enkele seconden en schakelt u de printer weer in.

- Controleer of de kabels correct zijn aangesloten op de printer en op de USB-poort van het draadloze apparaat.

- Controleer of de printer op de clientcomputers is geselecteerd in de lijst met printers.

Op een computer met Mac OS X: Open Systeemvoorkeuren en klik op 'Afdrukken en faxen'. Selecteer de printer en klik op 'Verwijder'. Klik op 'Voeg toe' en selecteer de printer in de lijst. Als de printer niet in de lijst staat, klikt u op het plusteken. Wanneer u de printer hebt gevonden in de lijst, klikt u op 'Voeg toe'.

Op een computer met Windows: Installeer Bonjour voor Windows vanaf de cd met AirPort-configuratieprogramma en volg de aanwijzingen op het scherm om de printer aan te sluiten.

Sommige USB-printers worden niet door AirPort ondersteund. Neem contact op met de leverancier als u nog steeds niet kunt afdrukken. Mogelijk zijn er nieuwe printerbesturingsbestanden beschikbaar op de website van de leverancier.

### Verwante onderwerpen

AirPort-problemen oplossen