Startpagina
Index

# Betekenis van het statuslampje

In de onderstaande tabel wordt de betekenis toegelicht van het statuslampje op het AirPort Extreme 802.11n-basisstation, de Time Capsule en de AirPort Express. Het statuslampje van de AirPort Express wordt niet blauw.

AirPort-lampje
Status/omschrijving

Uit

Het apparaat is niet op het lichtnet aangesloten.

Knippert, groen

Het apparaat is bezig met opstarten.

Als u 'Knipper bij activiteit' kiest uit het venstermenu 'Statuslampje' (in het paneel 'Basisstation' van de AirPort-instellingen in AirPort-configuratieprogramma), kan het lampje groen knipperen om normale activiteit aan te geven.

Brandt continu, groen

Het apparaat is ingeschakeld en werkt correct. Als u 'Knipper bij activiteit' kiest uit het venstermenu 'Statuslampje' (in het paneel 'Basisstation' van de AirPort-instellingen in AirPort-configuratieprogramma), kan het lampje groen knipperen om normale activiteit aan te geven.

Knippert, oranje

Het apparaat heeft een probleem gemeld. Zie hieronder.

Brandt continu, oranje

Het apparaat is bezig met het voltooien van de opstartprocedure.

Knippert, afwisselend oranje en groen

Er doet zich waarschijnlijk een opstartprobleem voor. Het apparaat wordt opnieuw opgestart.

Ononderbroken blauw

Het apparaat is gereed om een draadloze client toegang te bieden tot het netwerk.

Als u wilt weten waarom het lampje oranje knippert, opent u AirPort-configuratieprogramma, selecteert u uw apparaat en kiest u vervolgens 'Handmatige configuratie' uit het Basisstation-menu. Voer indien nodig het wachtwoord in en klik vervolgens op 'Status basisstation' om meer informatie over het knipperende lampje te tonen.