Início
Índice remissivo

# Configuração da data e hora do dispositivo sem fios

Se configurar a estação-base ou o Time Capsule para registar informações de estado no registo do sistema do Mac OS X (ou no host de syslog), ou estiver a usar um acesso temporizado de utilizador numa rede que o suporte, precisa de configurar a estação-base ou o Time Capsule para configurar a data e hora automaticamente. Isto assegura que os registos são precisos, e que os utilizadores podem aceder à rede às horas certas.

Para acertar a hora automaticamente, necessita de ter acesso a um servidor de hora da rede (NTS), quer na sua própria rede ou na Internet.

## Para acertar automaticamente a data e a hora:

1. Abra o Utilitário AirPort, que se encontra na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

2. Seleccione o dispositivo e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

3. Clique em AirPort na barra de ferramentas e, em seguida, clique em Estação-base ou Time Capsule, consoante o dispositivo que está a configurar.

4. Seleccione a caixa de verificação "Definir hora automaticamente" e depois escolha um servidor de hora no menu instantâneo.

5. Escolha o fuso horário no menu instantâneo “Fuso horário” se o dispositivo o suportar.

### Tópicos relacionados

Configurar um dispositivo sem fios AirPort

Como registar