홈
인덱스

# 베이스 스테이션에 USB 하드 디스크 연결하기

베이스 스테이션에서 지원하는 경우, USB 하드 디스크를 베이스 스테이션에 있는 USB 포트에 연결하면 네트워크상에 있는 컴퓨터(유무선 모두)에서 접근하여 파일 및 데이터를 연결, 공유 및 저장할 수 있습니다.

Time Capsule을 사용한다면 이미 AirPort 디스크가 내장되어 있습니다. 추가 USB 디스크를 Time Capsule의 USB 포트에 연결할 수 있습니다.

## USB 하드 디스크를 베이스 스테이션 또는 Time Capsule에 연결하려면,

하드 디스크를 해당 장비의 뒷면에 있는 USB 포트에 연결하십시오. USB 허브를 장비에 연결하면, 여러 개의 하드 디스크를 허브에 연결하고 무선 네트워크에서 이들 하드 디스크에 접근할 수 있습니다.

AirPort 유틸리티는 디스크를 포맷하는 것이 지원되지 않습니다. 컴퓨터를 사용하여 하드 디스크를 포맷하십시오. Macintosh에서 HFS Plus라고도 하는 Mac OS 확장 포맷을 사용하여 하드 디스크를 포맷하십시오. Windows를 사용하는 컴퓨터에서는 FAT32를 사용하십시오.

Time Capsule을 사용한다면 AirPort 유틸리티의 디스크 패널에서 내장 AirPort 디스크의 내용을 지울 수 있습니다.

하드 디스크에 대한 정보를 보려면 AirPort 유틸리티를 열고 베이스 스테이션을 선택한 다음, 베이스 스테이션 > 수동 설정을 선택하십시오. 필요하다면 베이스 스테이션 암호를 입력하십시오. 도구 막대에서 디스크를 클릭하십시오.

해당 하드 디스크에 대한 접근 권한을 설정하고 파일 공유 패널에서 작업그룹 이름을 지정할 수 있습니다.

Mac에서는 응용 프로그램 폴더 안의 유틸리티 폴더, Windows 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

### 관련 주제

공유된 USB 장비

사용자 계정