ホーム
索引

# AirMac で電波干渉の原因になる可能性のあるもの

## 以下のものは、AirMac の通信で電波干渉の原因になる可能性があります：

- 電子レンジ。

- DSS（Direct Satellite Service）ラジオの周波数漏れ。

- 特定の種類の衛星パラボラアンテナに最初に付属している同軸ケーブル。装置の製造元に問い合わせて、新しいケーブルを入手してください。

- 送電線、電車の路線、発電所など、特定の電気施設。

- 2.4 または 5 GHｚ（ギガヘルツ）で動作するコードレス電話。電話または AirMac の通信に問題がある場合は、ベースステーションのチャンネルを変えてください。

- ほかのワイヤレスネットワーク。

- 隣接したチャンネルを使用する近くにあるワイヤレス装置。たとえば、装置 A をチャンネル 1 に設定している場合は、装置 B のチャンネルは 6 または 11 に設定します。

- 物を移動したために、一時的にコンピュータとベースステーションの間に入った金属。

### 関連トピック

干渉