首頁
索引

# 若 USB 印表機沒有回應

若您已將印表機連接到無線網路基地台或 Time Capsule 的 USB 埠上，而網路上電腦無法使用它來列印，您可以使用這些建議來嘗試解決問題。

## 若您的印表機沒有回應，請嘗試以下解決方法：

- 請確定印表機已插上電源且已經啟用。

- 若印表機已經啟用，請先停用它，等候幾秒，然後再次啟用印表機。

- 請確認印表機和無線設備的 USB 埠之間的接線已穩固連接。

- 請確認已選取位於用戶端電腦的“印表機列表”的印表機。

在使用 Mac OS X 的電腦上：打開“系統偏好設定”，然後按一下“列印與傳真”。選取印表機，然後按一下“刪除”。按一下“新增”並從列表中選取印表機。若印表機未出現在列表中，請按一下“加入”（+），當您在列表中找到印表機時，按一下“加入”。

在使用 Windows 的電腦上：從“AirPort 工具程式 CD”光碟安裝 Windows 版 Bonjour，然後依照畫面上的指示來連接印表機。

某些 USB 印表機與 AirPort 不相容。若您仍無法列印，請查看隨附的使用說明。您可能會在製造商的網站上找到新的印表機驅動程式。

### 相關主題

解決 AirPort 的問題