Koti
Hakemisto

# Langattoman verkon tietojen kirjaaminen

Voit asettaa AirPort-tukiaseman tai Time Capsulen kirjaamaan tilatietoja Mac OS X -järjestelmälokiin (tai syslog-palvelimelle) Mac OS X -tietokoneella tai käyttäen syslog-ohjelmaa Windows-tietokoneissa. Tästä toiminnosta on hyötyä vianetsinnässä ja seurattaessa langattomien laitteiden toimintaa.

Voit varmistaa, että lokin tiedot ovat tarkkoja, asettamalla langattoman laitteen päiväyksen ja ajan automaattisesti.

## Tukiaseman asettaminen kirjaamaan tietonsa:

1. Avaa AirPort-työkalu, joka sijaitsee Macissa Ohjelmat-kansiossa olevassa Lisäohjelmat-kansiossa ja Windowsissa kohdassa Käynnistä > Kaikki ohjelmat > AirPort.

2. Valitse käyttöönotettava laite ja osoita Määrittely käsin. Kirjoita tarvittaessa salasana.

3. Osoita työkalupalkissa Lisävalinnat ja osoita sitten Kirjaaminen ja SNMP.

4. Syötä tukiaseman lokit vastaanottavan tietokoneen IP-osoite Syslogin kohdeosoite -kenttään.

5. Valitse Syslog-taso-ponnahdusvalikosta mitä tietoja haluat kirjata lokiin.

6. Jos haluat katsella tukiaseman lokeja, osoita ”Lokit ja tilastot”.

Voit varmistaa, että lokit sisältävät tarkkoja päiväys- ja aikatietoja valitsemalla AirPort-asetusten Tukiasema-osiossa ”Aseta aika automaattisesti” ja valitsemalla sitten ponnahdusvalikoista aikapalvelimen ja -vyöhykkeen.

### Tähän liittyvät aiheet

kirjaaminen