Początek
Indeks

# Kontrolowanie czasu ważności przyznanego adresu IP

Można kontrolować długość czasu, przez jaki adres IP przyznany komputerowi jest ważny, ustalając czas dzierżawy DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

## Jak skonfigurować czas dzierżawy DHCP?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

3. Kliknij w Internet w pasku narzędzi, następnie kliknij w „Połączenie z Internetem”, po czym upewnij się, że z menu „Udostępnianie połączenia” wybrane jest „Udostępniaj publiczny adres IP” lub „Dystrybuuj zakres adresów IP”. Później kliknij w DHCP.

4. Wprowadź numer w polu Dzierżawa DHCP, a następnie wybierz minuty, godziny lub dni z menu.

Ustawienie krótkiego czasu dzierżawy pozwala DHCP na dynamiczną zmianę konfiguracji sieci, w których znajduje się więcej komputerów, niż jest dostępnych adresów IP.

Jeżeli zostały ustawione rezerwacje DHCP, komputery znajdujące się na liście nie otrzymają nowego adresu DHCP po upłynięciu czasu dzierżawy DHCP.

### Podobne tematy

DHCP