Hjem
Register

# Bruge basens modem til at oprette forbindelse til Internet

Hvis basen er udstyret med et internt modem, og du har en opkaldskonto hos en Internetudbyder, kan du forbinde basens modemport med en almindelig telefonlinje og oprette forbindelse til Internet vha. PPP.

Sørg for, at du har kontooplysningerne parat, før du begynder at bruge AirPort-værktøj.

## Du får måske brug for følgende oplysninger:

- Brugernavn og adgangskode til kontoen hos Internetudbyderen

- Internetudbyderens telefonnummer, som modemmet skal ringe op til

- Om TCP/IP skal konfigureres manuelt eller vha. PPP

- Din IP-adresse (kun ved manuel konfiguration)

- Adressen på DNS-serveren (Domain Name System)

Klik på Modem for at angive modemindstillinger, f.eks. hvor længe modemmet skal være passivt, før forbindelsen afbrydes, landekoden og andre indstillinger.