홈
인덱스

# 기업용 WPA2 네트워크 설정하기

기업용 WPA2 네트워크를 설정하려면 사용자 이름, 암호 등과 같은 사용자의 신원을 관리하고 입증할 수 있도록 RADIUS 서버를 설정해야 합니다. 설정 방법은 RADIUS 서버와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오. 일단 서버가 설치되면, 다음 단계를 따라서 기업용 WPA2 네트워크를 설정하십시오.

## 기업용 WPA2 네트워크를 설정하려면,

1. Mac OS X을 사용하는 컴퓨터에서는 응용 프로그램 폴더 안에 있는 유틸리티 폴더, Windows 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

2. 설정할 장비를 선택하고 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오.

3. 도구 막대에서 AirPort를 클릭하고 무선을 클릭하십시오.

4. 설정하는 베이스 스테이션과 여러분의 네트워크에 접속할 무선 클라이언트 컴퓨터의 호환성에 따라, 무선 보안 팝업 메뉴에서 기업용 WPA/WPA2 또는 기업용 WPA2를 선택하십시오.

5. RADIUS 구성을 클릭하고 주 및 보조 RADIUS 인증 서버의 IP 주소, 포트 및 공유 보안(또는 암호)을 입력하십시오.

### 관련 주제

WPA(Wi-Fi Protected Access)