Início
Índice remissivo

# Como fornecer um endereço DHCP específico a computadores-cliente

É possível configurar a sua estação-base 802.11 ou o Time Capsule de modo a reservar um endereço DHCP para os computadores-cliente da sua rede AirPort. Quando esses computadores-cliente acedem à rede, a estação-base ou Time Capsule fornece o mesmo endereço DHCP a esse cliente.

A estação-base ou Time Capsule deve ser configurada para fornecer endereços IP a computadores-cliente da rede usando DHCP, para que possa efectuar uma reserva DHCP.

## Para configurar reservas DHCP:

1. Abra o Utilitário AirPort, que se encontra na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

2. Seleccione o dispositivo que está a configurar e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

3. Clique em "AirPort" na barra de ferramentas e, de seguida, em "DHCP".

4. Clique em Adicionar (+), por baixo da lista de reservas DHCP, e siga as instruções no ecrã para reservar um endereço DHCP. Tem de saber qual é o endereço MAC do computador-cliente para o qual está a reservar o endereço, e precisa de saber que endereço é que quer reservar na gama de DHCP.

### Tópicos relacionados

DHCP