Początek
Indeks

# Konfigurowanie kontroli dostępu RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) to protokół klient/serwer, który umożliwia zdalnym serwerom dostępu uwierzytelnienie użytkowników bezprzewodowych na podstawie centralnej bazy danych, eliminując konieczność uaktualniania informacji o użytkownikach na każdym urządzeniu sieci.

Po skonfigurowaniu serwera RADIUS (zgodnie z dokumentacją dołączoną do serwera) należy otworzyć Narzędzie AirPort, zaznaczyć urządzenie bezprzewodowe i wybrać Stacja bazowa > Konfigurowanie ręczne. Podaj hasło, jeśli to konieczne. Kliknij w AirPort na pasku narzędzi, a następnie kliknij w Kontrola dostępu.

Na Macu Narzędzie AirPort znajduje się w katalogu Narzędzia, umieszczonym w katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows jest ono dostępne z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

## Jak skorzystać z uwierzytelnienia RADIUS?

1. Wybierz RADIUS z menu Kontrola dostępu adresów MAC.

2. Wybierz Domyślny lub Opcja z menu Typ RADIUS, w zależności od konfiguracji serwera RADIUS.

3. Wprowadź adres IP i inne dane serwera RADIUS. Skonsultuj się z administratorem serwera RADIUS, jeżeli nie masz pewności, jakie dane wprowadzić.

### Podobne tematy

RADIUS