ホーム
索引

# ワイヤレス装置の日付と時刻を設定する

状況情報のログを Mac OS X システムログ（または Syslog ホスト）に記録するようにベースステーションまたは Time Capsule を設定する場合、または時間制限ユーザアクセスに対応したネットワークでこの機能を使用する場合は、日付と時刻が自動的に設定されるようにベースステーションまたは Time Capsule を設定する必要があります。このようにすることで、ログが正確になり、ユーザが正しい時間にネットワークにアクセスできるようになります。

時刻を自動設定するには、ネットワーク内またはインターネット上のネットワーク・タイム・サーバ（NTS）にアクセスできる必要があります。

## 日付と時刻を自動設定するには：

1. 「AirMac ユーティリティ」を開きます。Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダに、Windows コンピュータの場合は「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「AirMac」にあります。

2. 装置を選んで、「手動設定」をクリックします。必要に応じて、パスワードを入力します。

3. ツールバーの「AirMac」をクリックしてから、設定に応じて「ベースステーション」または「Time Capsule」をクリックします。

4. 「時刻を自動的に設定」チェックボックスを選択して、ポップアップメニューからタイムサーバを選びます。

5. 装置が対応している場合は、「時間帯」ポップアップメニューから時間帯を選びます。

### 関連トピック

AirMac のワイヤレス装置を設定する

ログを記録する