主页
索引

# 如果 AirPort 网络受到干扰

如果学校或办公室里有几个 AirPort 网络，而其中一个正受到干扰，您可能需要更改它所使用的频道。

默认情况下，当基站或 Time Capsule 接电时，AirPort 软件会自动选择最佳可用频道。如果基站或 Time Capsule 正在遭受干扰，请更改它使用的频道。

如果您正在 5 千兆赫 (GHz) 的范围内使用 AirPort Extreme，您不能更改它使用的频道。

## 若要更改 2.4 GHz 网络的频道：

1. 打开“AirPort 实用工具”（在运行 Mac OS 的电脑上，位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，则位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中）。

2. 选择您正在设置的设备，然后点按“手动设置”。如有必要，请输入基站密码。

3. 在工具栏中点按“AirPort”，然后点按“无线”。

4. 从“频道”弹出式菜单中选取新的频道。

相近的无线设备应该至少相隔五个频道。例如，如果无线设备 A 设置为频道 1，则无线设备 B 应设置为频道 6 或 11。

AirPort 网络上的电脑会自动调谐到无线设备使用的频道。如果更改了设备的频道，您无需更改连接到无线网络的电脑的频道。

### 相关主题

干扰