Start
Index

# Herstellen einer Internetverbindung mithilfe des Modems Ihrer Basisstation

Wenn Ihre Basisstation mit einem internen Modem geliefert wurde und Sie einen Wähl-Account bei einem Internetanbieter eingerichtet haben, können Sie den Modemanschluss der Basisstation mit einer standardmäßigen Telefonleitung verbinden und über PPP eine Internetverbindung herstellen.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Account-Informationen bereit liegen, bevor Sie das AirPort-Dienstprogramm starten.

## Sie benötigen möglicherweise die folgenden Informationen:

- Ihren Account-Namen (Benutzernamen) und Ihr Kennwort bei Ihrem Internetanbieter

- Die Telefonnummer für die Verbindung mit Ihrem Internetanbieter via Wählmodem

- Angaben darüber, ob TCP/IP manuell oder mithilfe von PPP eingerichtet werden soll

- Ihre IP-Adresse (nur bei der manuellen Konfiguration)

- Die Adresse Ihres DNS-Servers (Domain Name System)

Klicken Sie auf "Modem", um die Modemoptionen festzulegen. Hierzu gehört beispielsweise die Einstellung, wie lange das Modem inaktiv sein muss, bevor die Verbindung getrennt wird, sowie Ihre Länderkennung und andere Angaben.