Início
Índice remissivo

# Como alargar o raio de alcance de uma rede 802.11n

O Utilitário AirPort simplifica o alargamento do alcance de uma rede 802.11n se estiver a ligar outra estação-base 802.11n ou um Time Capsule. A ligação de dois dispositivos 802.11n simplifica consideravelmente o processo de configuração WDS.

## Para alargar o raio de alcance de uma rede 802.11n:

1. Abra o Utilitário AirPort e seleccione a estação-base ou Time Capsule que se irá ligar à Internet.

2. Clique em “Configuração manual”. Se necessário, digite a palavra-passe da estação-base.

3. Clique em "AirPort" na barra de ferramentas e, de seguida, em "Ligações sem fios".

4. Seleccione “Criar uma rede sem fios” no menu instantâneo "Modo sem fios" e depois seleccione a caixa de verificação “Permitir alargar esta rede”.

5. Em seguida, seleccione o dispositivo que irá alargar esta rede e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

6. Seleccione "Alargar uma rede sem fios” no menu instantâneo "Modo sem fios" e depois seleccione a rede que pretende alargar no menu instantâneo "Nome da rede".

7. Digite a palavra-passe da rede e a do dispositivo, se necessário.

Se as suas estações-base estiverem ligadas através de Ethernet, consulte “Como utilizar várias estações-base numa rede Ethernet” para alargar o raio de alcance da rede sem fios.

Se estiver a tentar aumentar o alcance de uma rede sem fios que utilize 802.11g ou 802.11b, consulte o website de Suporte da Apple.

### Tópicos relacionados

Como utilizar várias estações-base numa rede Ethernet

### Abrir

Website de Suporte do AirPort