Inicio
Índice

# Si la impresora USB no responde

Si tiene conectada una impresora al puerto USB de una estación base o Time Capsule en su red inalámbrica y los ordenadores de la red no pueden imprimir, realice lo siguiente para resolver este problema.

## Si la impresora no responde, realice lo siguiente:

- Asegúrese de que la impresora está conectada a una toma de corriente y de que está encendida.

- Si la impresora está encendida, apáguela, deje transcurrir unos segundos y vuelva e encenderla.

- Compruebe que los cables estén conectados correctamente tanto a la impresora como al puerto USB del dispositivo inalámbrico.

- Asegúrese de que la impresora esté seleccionada en la lista de impresoras de los ordenadores cliente.

En un ordenador con Mac OS X: abra Preferencias del Sistema y haga clic en Impresión y Fax. Seleccione la impresora y haga clic en Eliminar. Haga clic en Añadir y seleccione la impresora en la lista. Si la impresora no se encuentra en la lista, haga clic en Añadir (+), y cuando encuentre la impresora en la lista, haga clic en Añadir.

En un ordenador que emplee Windows: instale Bonjour para Windows con el CD Utilidad AirPort y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para conectar la impresora.

Algunas impresoras USB no son compatibles con AirPort. Si sigue sin poder imprimir, póngase en contacto con el fabricante. Es posible que desde el sitio web del fabricante puedan descargarse nuevos drivers de impresora.

### Temas relacionados

Solución de problemas de AirPort