홈
인덱스

# AirPort Extreme의 새로운 기능

이 페이지에서는 AirPort의 새로운 기능들을 설명합니다. AirPort Extreme 베이스 스테이션, AirPort Express 또는 Time Capsule의 설정 방법에 대해 더 배우려면, 위에 있는 홈 단추를 클릭하여 AirPort 도움말의 첫 페이지로 이동하십시오.

동시 듀얼밴드 Time Capsule 및 AirPort Extreme

새로운 AirPort Extreme 및 새로운 Time Capsule은 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output) 기술이 포함된 IEEE 802.11n 초안(draft) 사양을 기반으로 하고 있습니다. 두 장비 모두 최대 속도와 범위를 제공하는 다중 안테나 기능을 지원합니다. 802.11g보다 최대 5배 빠른 데이터 전송 속도를 체험할 수 있습니다. 또한, 802.11g 무선 표준보다 2배 이상 넓은 범위를 제공하며, 집, 교실, 사무실 전체에 걸쳐 적용됩니다.

새로운 AirPort Extreme 베이스 스테이션 및 Time Capsule은 동시 듀얼밴드 기술을 기반으로 하여 동시에 2.4GHz 또는 5GHz 범위에서 동작할 수 있습니다. AirPort Extreme 또는 Time Capsule을 설정하면, iPhone, iPod touch 및 구형 컴퓨터와 같은 802.11b, 802.11g 및 802.11n 장비용 2.4GHz 네트워크와, 신형 컴퓨터 및 Apple TV와 같은 802.11n 및 802.11a 장비용 5GHz 네트워크에 대해 2개의 고속 Wi-Fi 네트워크를 생성합니다

또한, 이전 버전들과 100퍼센트 호환되므로 802.11a, 802.11b, 802.11g 또는 IEEE 초안 사양 802.11n 무선 카드를 사용하는 Mac 컴퓨와 PC에서 모두 AirPort 무선 네트워크에 연결할 수 있습니다. 또한, 무선 음악 스트리밍 등을 위해 AirPort Express와 완벽하게 호환됩니다. AirPort Extreme 베이스 스테이션 및 Time Capsule은 3개의 추가 10/100/1000 이더넷 포트가 있어서, 네트워크에 별도의 라우터를 포함하지 않아도 됩니다.

AirPort Extreme▸

방문객 네트워크 설정 및 인터넷 연결 공유

가정이나 사무실에서 방문객 네트워크를 설정하여 암호 보호가 있거나 없어도 컴퓨터, iPhone, iPod touch 및 Apple TV와 같은 무선 장비에 인터넷 전용 연결을 제공할 수 있습니다, . 방문객 네트워크는 무선 클라이언트가 사설 네트워크에 연결하지 않고 인터넷에 연결하도록 허용합니다. 방문객 네트워크 설정 시, 인터넷 연결의 일부가 방문객으로 예약됩니다. 공유 서비스가 클라이언트 컴퓨터에서 설정되면, 방문객이 서로 통신할 수도 있습니다.

방문객 네트워크 설정하기▸

네트워크상의 모든 사람들과 USB 하드 디스크 또는 프린터 공유

USB 하드 디스크를 AirPort Extreme 베이스 스테이션 또는 Time Capsule에 연결하여 해당 네트워크상의 모든 사람이 파일을 백업, 저장 및 공유하게 할 수 있습니다. 또한, USB 프린터, USB 허브, 하드 디스크 및 프린터를 연결하여 네트워크상의 모든 사람들이 이들 장비에 접근할 수 있도록 할 수도 있습니다.

Time Capsule을 사용한다면 Time Capsule에 AirPort 디스크가 내장되어 있으므로 외장 USB 디스크를 연결할 필요가 없습니다. Mac OS X Leopard (v10.5.1 이상)를 사용한다면 Time Capsule을 백업 디스크로 설정하고, Time Machine을 사용하여 네트워크상에서 Mac OS X Leopard를 사용하는 모든 Mac 컴퓨터를 백업할 수 있습니다.

공유된 USB 장비▸

새로운 AirPort 유틸리티로 네트워크를 빠르고 쉽게 설정

AirPort 유틸리티는 AirPort 설정 지원의 편리함과 AirPort 관리 유틸리티의 유용성을 하나의 응용 프로그램에 통합하였습니다. AirPort 유틸리티는 동일한 응용 프로그램에서 접근할 수 있는 모든 소프트웨어 조절을 통해 간편한 사용자 경험을 제공합니다. 또한, 클라이언트 모니터링 및 로그 기록 기능을 통해 여러 대의 베이스 스테이션을 좀더 효율적으로 관리해줍니다. AirPort 유틸리티는 일시적으로 네트워크에 접속하는 만료되는 방문객 계정을 활성화할 수 있기 때문에, 더 이상 집이나 사무실에 방문하는 사람들에게 여러분의 네트워크 암호를 줄 필요가 없습니다. 뿐만 아니라, 유해한 콘텐츠를 차단하기 위해 시간이 제한된 계정을 설정할 수도 있습니다. 이 버전의 AirPort 유틸리티는 IPv6 및 Bonjour를 지원하므로, WAN 포트를 통한 프린팅 및 하드 디스크 공유와 같은 네트워크 서비스를 알릴 수 있습니다.

AirPort 유틸리티▸