Startpagina
Index

# Mogelijke storingsbronnen voor AirPort

## Een aantal voorbeelden van mogelijke storingsbronnen in AirPort-communicatie:

- Magnetrons.

- RF-storingen van DSS (Direct Satellite Service).

- De oorspronkelijke coaxiale kabel die bij bepaalde typen satellietschotels wordt geleverd. Neem contact op met de leverancier voor een nieuwere kabel.

- Bepaalde elektrische voorzieningen, zoals stroomkabels, elektrische spoorweglijnen en elektriciteitscentrales.

- Draadloze telefoons met een frequentie van 2,4 of 5 GHz. Als u problemen ondervindt met uw telefoon of de AirPort-communicatie, moet u een ander kanaal voor het basisstation kiezen.

- Andere draadloze netwerken.

- Draadloze apparaten in de omgeving die gebruikmaken van nabijgelegen kanalen. Als apparaat A bijvoorbeeld is ingesteld op kanaal 1, moet apparaat B worden ingesteld op kanaal 6 of 11.

- Bewegende voorwerpen die metaal bevatten tussen de computer en het basisstation.

### Verwante onderwerpen

storing