主页
索引

# 将无线客户端添加到您的 802.11n 网络

如果您正在使用的 AirPort 基站支持 802.11n 或者您正在使用 Time Capsule，并且网络已使用“WPA 个人级”或“WPA/WPA2 个人级”的密码来保护，您可以将网络访问提供给无线客户端，而不要求他们输入网络密码。

当您允许客户端访问网络时，客户端的名称和无线 MAC 地址（或 AirPort ID）会储存在“AirPort 实用工具”的访问控制列表中，直到您从列表中去掉它们。您也可以提供 24 小时的访问，24 小时之后客户端将无法再访问您的网络。

当您给客户端提供对无线网络的访问时，客户端不需要输入网络密码。

## 若要允许客户端访问您的网络：

1. 打开“AirPort 实用工具”（在 Mac 上，位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，则位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中）。

2. 选择您正在设置的设备，然后点按“手动设置”。如有必要，请输入密码。

3. 选取“基站”>“添加无线客户端”。

4. 选择您想要客户端如何访问网络：

- 选择“PIN”以输入由请求网络访问的客户端所提供的八位数字。

- 选择“首次尝试”以允许尝试加入网络的下一个客户端访问网络。

- 如果您想要仅提供一天的网络访问，请选择“将客户端的访问限制为 24 小时”。如果您不选择此选项，客户端将可以访问您的网络，直到您从列表中去掉客户端的名称。

若要去掉客户端，请在“AirPort 实用工具”工具栏中点按“AirPort”，点按“访问控制”，选择客户端的名称，然后点按“删除”(-)。从列表中去掉客户端后，您需要更新设备。