首頁
索引

# 設定訪客網路

當您設定訪客網路時，有一部分 Internet 連線會保留供“訪客”使用，無線用戶端便可加入訪客網路並且連接 Internet，而不會連接您的專用網路。

如果在用戶端電腦上設定共享服務，則訪客還可以相互通訊。

Apple 無線設備必須設定為共享其公用 IP 位址。

## 若要設定訪客網路：

1. 請打開“AirPort 工具程式”，位於 Mac 的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在使用 Windows 的電腦內，則位於 [開始] > [所有程式] > AirPort 裡。

2. 選擇想要設定訪客網路的無線設備，然後按一下“繼續”。

   使用設定輔助程式為您的設備和專用網路提供想要使用的設定。

3. 根據預設，訪客網路的名稱為“XXX 訪客網路”，其中 XXX 是您的專用網路名稱。您可以在“啟用訪客網路”欄位中輸入新名稱來更改訪客網路的名稱。

4. 為訪客網路設定密碼，或者從“訪客網路安全性”彈出式選單中選擇“無”。

5. 按一下“繼續”以在設定輔助程式中完成輸入設定，然後按一下“更新”。

如果您想要允許訪客電腦互相通訊，請確定已在用戶端電腦上設定共享服務。在“AirPort 工具程式”中選擇無線設備，然後按一下“手動設定”。按一下工具列中的 AirPort，再按一下“訪客網路”，然後選擇“允許訪客網路互相進行通訊”。