Início
Índice remissivo

# Como desactivar o SNMP

As redes geridas pelo protocolo de gestão de rede simples (SNMP) podem ser vulneráveis a ataques de negação de serviço. (O protocolo SNMP está activado por predefinição no Utilitário AirPort.) Da mesma maneira, se permitir a configuração remota da sua estação-base através de uma porta de rede alargada (WAN), os utilizadores não autorizados podem conseguir alterar as suas definições de rede.

Para ajudar a proteger a rede e os dispositivos sem fios, desactive o SNMP.

## Para desactivar o SNMP na sua estação-base:

1. Abra o Utilitário AirPort, que se encontra na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

2. Seleccione o dispositivo que está a configurar e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

3. Clique em Avançadas na barra de ferramentas e, de seguida, em Registos.

4. Desmarque a caixa de verificação "Permitir acesso SNMP".

É possível optar por permitir o SNMP na porta WAN, seleccionando a caixa de verificação “Permitir SNMP através de WAN”. Permitir o SNMP através da porta WAN permite-lhe gerir os dispositivos remotamente.

Clique em “Como registar informações da rede sem fios” em baixo para obter informações sobre como configurar o dispositivo sem fios para registar informações da rede.

### Tópicos relacionados

SNMP

Configuração remota

Como registar informações da rede sem fios