Startsida
Index

# Anpassa IPv6-brandväggen

Om basstationen har stöd för det kan du ställa in IPv6-brandväggen med AirPort-verktyg. Du kan också använda AirPort-verktyg till att justera inställningarna för IPv6-brandväggen på en Time Capsule.

## Så här ställer du in IPv6-brandväggen:

1. Öppna AirPort-verktyg som finns i mappen Verktygsprogram inuti mappen Program på en Mac, eller i Start > Alla program > AirPort om du använder en Windows-dator.

2. Markera enheten du vill justera och klicka sedan på Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs.

3. Klicka på Avancerat i verktygsfältet och sedan på IPv6-brandvägg.

   Alternativen ”Tillåt Teredo-tunnlar” och ”Tillåt IPSec-autentisering” är markerade som förval.

   Om du vill tillåta anslutning från en utvald nätverksenhet som befinner sig utanför IPv6-brandväggen klickar du på lägg till-knappen (+) och skriver sedan in enhetens IPv6-adress eller port.

Du måste ha en AirPort Extreme 802.11n-basstation med version 7.2 eller senare av fast programvara eller en Time Capsule.

Gå till supportwebbplatsen för AirPort där du kan hämta den senaste fasta basstationsprogramvaran.

### Öppna

Supportwebbplatsen för AirPort