Początek
Indeks

# Nowości w AirPort

Ta strona opisuje nowe funkcje AirPort. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu stacji bazowej AirPort Extreme, AirPort Express lub Time Capsule, kliknij powyżej w przycisk Początek, w celu przeniesienia na stronę główną pomocy AirPort.

Pracująca jednocześnie w dwóch zakresach częstotliwości Time Capsule oraz AirPort Extreme

Nowa AirPort Extreme i nowa Time Capsule wykorzystują specyfikację IEEE 802.11n z technologią MIMO (multiple-input multiple-output). Oba urządzenia posiadają kilka anten zapewniających maksymalną prędkość i zasięg. Możesz korzystać z szybkości przesyłu danych do pięciu razy szybszych niż 802.11g. Dodatkowo, zapewniają ponad dwukrotny zasięg bezprzewodowego standardu 802.11g i zapewniają pokrycie na całej powierzchni domu, klasy lub biura.

Time Capsule i nowa stacja bazowa AirPort Extreme używają technologii dwupasmowej, mogą więc pracować jednocześnie w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz. Podczas konfigurowania AirPort Extreme lub Time Capsule, urządzenie tworzy dwie szybkie sieci Wi-Fi: sieć 2, 4 GHz dla urządzeń 802.11b, 802.11g i 802.11n (np. iPhone'a, iPoda touch i starszych komputerów) oraz sieć 5 GHz dla urządzeń 802.11n i 802.11a, takich jak nowsze komputery i Apple TV.

Są także w 100% zgodne wstecz, dzięki czemu komputery Mac i PC, które korzystają kart bezprzewodowych zgodnych ze specyfikacją 802.11a, 802.11b, 802.11g lub IEEE 802.11n, mogą się łączyć z bezprzewodową siecią AirPort. Nadają się także doskonale do bezprzewodowego przekazu strumieniowego muzyki z AirPort Express oraz innych zastosowań. Stacja bazowa AirPort Extreme oraz Time Capsule posiadają trzy dodatkowe gniazda Ethernet 10/100/1000, pozwalając uniknąć instalowania dodatkowego routera w sieci.

AirPort Extreme▸

Skonfiguruj sieć użyczaną oraz udostępniaj połączenie z Internetem

Możesz skonfigurować w domu lub w pracy sieć użyczaną, zabezpieczoną hasłem lub nie, w celu udostępniania tylko połączenia z Internetem innym urządzeniom bezprzewodowym, takim jak komputery, iPhone, iPod touch oraz Apple TV. Przyjazna sieć pozwala klientom bezprzewodowym łączyć się z Internetem bez uzyskiwania dostępu do Twojej sieci prywatnej. Podczas konfigurowania sieci użyczanej, część przepustowości połączenia internetowego zostaje zarezerwowana dla gości. Jeśli na komputerach klienckich są skonfigurowane jakieś współużytkowane usługi, goście także mogą komunikować się między sobą.

Konfigurowanie sieci użyczanej▸

Udostępnij dysk twardy USB lub drukarkę każdemu, kto jest podłączony do sieci

Możesz podłączyć dysk twardy USB do stacji bazowej AirPort Extreme lub Time Capsule, dzięki czemu każdy użytkownik sieci może na nim przechowywać, archiwizować lub udostępniać swoje pliki. Możesz również podłączyć drukarkę USB lub koncentrator USB, a do niego dysk twardy i drukarkę, przydzielając do nich dostęp wszystkim użytkownikom sieci.

Jeżeli używasz Time Capsule, nie musisz podłączać zewnętrznego dysku USB, ponieważ Time Capsule wyposażona jest w wewnętrzny dysk AirPort. Jeżeli używasz Mac OS X Leopard (wersja 10.5.1 lub nowsza), możesz skonfigurować Time Capsule jako dysk kopii zapasowych i wykorzystać Time Machine do tworzenia kopii zapasowych wszystkich komputerów Mac podłączonych do sieci, które wykorzystują Mac OS X Leopard.

Udostępniane urządzenia USB▸

Łatwo i szybko skonfiguruj sieć dzięki nowemu Narzędziu AirPort

Narzędzie AirPort łączy w jednym programie łatwość obsługi Asystenta ustawień AirPort z potęgą Narzędzia administratora AirPort. Narzędzie AirPort jest łatwiejsze w użyciu i zapewnia dostęp do wszystkich programowych narzędzi kontrolnych z tego samego programu. Zapewnia łatwiejsze zarządzanie wieloma stacjami bazowymi, włącznie z monitorowaniem użytkowników i dziennikami. Narzędzie AirPort umożliwia tworzenie kont gościnnych o określonym czasie ważności, które umożliwiają czasowy dostęp do sieci, dzięki czemu nie trzeba już ujawniać hasła dostępu do sieci gościom w domu lub biurze. Można nawet skonfigurować konta o określonym czasie dostępu do sieci, co doskonale ułatwia nadzór rodzicielski. Ta wersja Narzędzia AirPort obsługuje IPv6 i Bonjour, dzięki czemu można rozgłaszać usługi sieciowe, takie jak drukowanie lub udostępnianie dysków twardych przez port WAN.

Narzędzie AirPort▸