Inizio
Indice

# Impostare le opzioni DHCP per la base o Time Capsule

Se hai configurato la base o Time Capsule in modo da utilizzare DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per fornire gli indirizzi IP ai computer e ai dispositivi del network wireless, puoi scegliere l'intervallo di indirizzi IP da utilizzare per un dispositivo, stabilire il periodo di tempo entro il quale un computer deve ricevere un indirizzo IP valido, inserire un messaggio di benvenuto e prenotare indirizzi IP specifici da assegnare a determinati computer connessi al network.

Apri Utility AirPort (in cartella Utility, nella cartella Applicazioni su Mac; in Start > Programmi > AirPort su un computer Windows), seleziona il dispositivo nell'elenco, quindi fai clic su Impostazione manuale. Se necessario, inserisci la password. Fai clic su Internet nella barra degli strumenti, quindi su DHCP.

## Puoi impostare le seguenti opzioni DHCP:

- Scegli un intervallo di indirizzi IP dal menu a comparsa Serie DHCP. Scegli 10.0, 192.168 o 172.16 e inserisci un indirizzo iniziale e finale nei campi Indirizzo iniziale DHCP e Indirizzo finale DHCP, a seconda di quali indirizzi desideri che vengano forniti dalla base.

- Inserisci un numero nel campo DHCP assegnato, quindi scegli minuti, ore o giorni nel menu a comparsa.

- Scrivi un messaggio di benvenuto nel campo Messaggio DHCP. Questo messaggio viene visualizzato quando un computer accede al network.

- Per fornire indirizzi IP specifici a determinati computer del network wireless, fai clic su Aggiungi (+) sotto l'elenco Prenotazioni DHCP, quindi segui le istruzioni su schermo per assegnare un nome alla prenotazione. Prenota l'indirizzo tramite l'indirizzo MAC o l'ID client DHCP. Se scegli l'indirizzo MAC, fai clic su Continua, quindi inserisci l'indirizzo MAC e l'indirizzo IP specifico.

Se il network è configurato per utilizzare un server LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) nel network, puoi inserire l'indirizzo del server direttamente nel campo Server LDAP, in modo da consentire l'accesso ai computer del network.

### Argomenti correlati

DHCP